**深圳市智铭汇科技有限公司**

|  |  |
| --- | --- |
| 主营产品 | 立式广告机、壁挂广告机、卧式触摸查询机、播放盒、拼接屏、监视器等 |
| 产品尺寸 | 广告机立式（32-86寸）、壁挂广告机（18.5-86寸）、卧式广告机（21.5-86寸） |
| 款式 | 立式、壁挂、卧式 |
| 应用场所 | 政务电信银行服务厅、商业写字楼、电梯内外、展厅展馆、娱乐休闲、宾馆酒店、汽车4S店、珠宝店、商场超市、餐饮店、地铁站、火车站、飞机场等场合 |

**一、产品图片**

|  |
| --- |
|  |
|  |

**二、产品参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 产品尺寸 | 21.5寸 |
| 面板参数 | 分辨率 | 1920\*1080 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 亮度 | 250cd/㎡ |
| 可视角度 | 左右89°、上下89° |
| 对比度 | 1000:1 |
| 显示区域 | 475.2mm\*267.3mm  |
| 响应时间 | 6ms |
| 使用寿命 | 6万小时 |
| 外观 | 材质 | 钢化玻璃+铝型材 |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 环境 | 工作温度 | 0℃-50℃ |
| 存储温度 | -20℃～60℃ |
| 电源 | 工作电源 | AC110V-220V,50~60Hz |
| 额定功率 | 40W |
| 网络版参数 | CPU | 全志A20 |
| 内存 | 1G DDR3 |
| 内置存储器 | NAND FLASH 8G |
| 解码分辨率 | 最高支持1080P |
| 操作系统 | 支持Android 4.4或以上 |
| 播放模式 | 支持轮播循环、插播等多种播放模式 |
| 网络支持 | 以太网，支持WiFi、无线外设扩展。3G/4G(选配） |
| USB2.0接口 | 2个USB HOST |
| 以太网 | 1个，10M/100M自适应以太网 |
| HDMI输出 | 1个,支持1080P输出 |
|  附件 | AC电源线、钥匙、壁挂支架、保修卡、合格证、遥控器 |

**三、功能介绍**

**1、单机版功能介绍**

|  |
| --- |
|  **单机功能介绍** |
| 功能介绍 | 功能详解 |
| 方案介绍 | 支持1080P高清视频和图片的方法。亮度高，画质清淅度好。 |
| 语言类型 | 支持中文，英文等多国语言。 |
| 支持格式 | 视频MPG, AVI，MP4，TS，MKV,WMV,RM,RMVB，图片：JPG BMP，音频：MP3，WMA，文本TXT |
| 储存介质 | 支持U盘（可选SD.CF卡等）播放，操作简单，只需插上存储卡，接通电源，即可使用。 |
| 播放类型 | 重复播放，单曲重复播放，开机自动播放，  |
| 定时功能 | 支持定时开关机功能，24小时循环播放。 |
| 断电记忆 | 支持断电记忆功能，断电开机后接着上次断电的地方继续播放。 |
| 滚动字幕 | 支持中文，英文的流水滚动字幕，让您更多方式同时展现广告内容。 |
| U盘拷贝 | 支持USB列新功能文件自动复制到记忆卡里，同文件各覆盖，不同文件名粘贴。 |
| 播放模式 | 支持横屏播放，竖屏播放。 |
| 插播功能 | 支持广告插播功能。 |
| 播放日志 | 自动记录播放的文件名和开始播放的时间，还会记录开关机的时间，考入电脑即可查询播放日志。 |
| 其他功能 | 支持无存储卡自动关机，以确保机器使用寿命。显示台标，可以让你的公司名随时随地的展现出来，让你的公司名气大升，支持节目加密。 |
| 分屏功能 | 本机可实现分屏功能，多区域同时展现广告播放。支持一个视频区域和多个图片区域及其他字幕区。 |

**2、网络版功能介绍**

|  |
| --- |
|  **多媒体信息发布系统** |
| 1 | 支持媒体类型 |
| 1.1 | 图片 | 图片 | 可支持 JPG、BMP、GIF 和 PNG 等格式图片文件。 | 基本功能 |
| 1.2 | 视频 | 视频 | 可支持 VOB、AVI、WMV、MOV、MKV、RMVB 以及 FLV等格式影音文件。 | 基本功能 |
| 1.3 | 音频 | 37-130I1114300L6_副本 | 可支持MP3、AAC、APE、WMA、MAV等格式音频文件。 | 基本功能 |
| 1.4 | 字幕 | marquee | 手工添加显示字幕，可调整字幕字体大小颜色速度等 | 基本功能 |
| 1.5 | 日期 | 日期4 | 可修改日期的格式（yyyy mm dd等）、大小、颜色 | 基本功能 |
| 1.6 | 时间 | 11 | 可修改时间的格式（hh:mm:ss等）、大小、颜色 | 基本功能 |
| 1.7 | 星期 | 222 | 可修改星期的格式（周一、星期一等）、大小、颜色 | 基本功能 |
| 1.8 | 天气 | 天气 | 可添加删除城市天气，修改天气显示样式 | 基本功能 |
| 1.9 | 网页 | www | 可手工输入多个网页地址，及每个网页显示时间等 | 基本功能 |
| 1.10 | 文档 | 文档 | 支持播放word、excel、PPT、pdf文件及设置每页播放时长及效果 | 基本功能 |
| 1.11 | 嵌套 | 44 | 功能相当于在节目中嵌入一个新的子节目 | 基本功能 |
| 1.12 | exe | exe2 | 调用exe文件 | 基本功能 |
| 1.13 | 广告区域 | 555 | 将终端显示区域划分多块区域分给不同的人管理，每个操作者只可对属于自己的区域进行操作 | 基本功能 |
| 1.14 | 流媒体 | 66 | 显示流媒体信息，支持rtsp、http协议 | 基本功能 |
| 1.15 | 网页文件 | html3 | 播放本地html网页 | 基本功能 |
| 1.16 | 倒计时 | 12345 | 显示此时到某一时间点剩余时间 | 基本功能 |
| 1.17 | RSS | RSS | 播放RSS订阅 | 基本功能 |
| 2 | 节目编辑 |
| 2.1 | 画面划分 | 可支持画面的任意切割、横式、直立式以及播放区域自由组合、划分等操作。 |
| 2.2 | 分辨率 | 可支持不同分辨率的节目编辑操作。 |
| 2.3 | 支持文件类型 | 可支持视频、音频、图片、字幕、Flash、PPT、直播、网页、RSS、混合播放、应用程序、天气、时钟、表格、排队信息、外汇、互动查询等组件文件。 |
| 2.4 | 其他支持 | 可支持编辑及应用模板、自行设计常用模板、从现有模板新建节目以及将现有节目另存为模板等操作。 |
| 可支持背景音乐播放模式、节目预览、多类型节目轮流播放、 多类型节目轮流播放以及关联不同区域等操作。 |
| 3 | 节目分发 |
| 3.1 | 节目分发类型 | 可按时按优先级发送多个节目至终端以及可同时发送相同节目至多个终端。 |
| 4 | 权限管理 |
| 4.1 | 角色管理 | 可由管理员新建角色并进行角色权限的编辑和修改等操作。 |
| 用户管理 | 可由管理员新建用户并进行用户角色的分配操作。 |
| 分组管理 | 可支持终端多级分组增删改等操作。 |
| 5 | 终端控制管理 |
| 5.1 | 远程管理 | 可实时抓屏查看终端当前播放画面、终端播放节目名称等信息。 |
| 可远程对终端进行重启、开机、关机、停止、播放和调节音量等操作。 |
| 可以远程查看节目的下载进度 |
| 可以远程升级终端 |
| 5.2 | 终端管理 | 可进行终端分组、分区域设置和命名以及模糊查询相关终端信息等操作。 |
| 6 | 日志查询 |
| 6.1 | 查询种类 | 可查询操作日志、终端日志以及服务器日志等信息。 |
| 7 | 素材管理 |
| 7.1 | 素材管理操作 | 可上传下载视频、音频、图片、Flash、PPT、静态网页以及应用程序等文件并可对已上传的文件进行删除、下载和重命 名等操作。 |
| 可上传单个文件或整个文件夹目录。 |
| 可进行上传进度显示、素材文件预览以及自定义多级目录等操作。 |
| 8 | 数据管理 |
| 8.1 | 数据导入导出 | 可导入与导出节目等数据信息。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **联系人** | **业务QQ** | **电话** |
| **阮** | **506767857** | **15019221639** |